POWERSCOUT 10 Hosted 
Mit POWERSCOUT werden Daten aus elektrischen Anlagen gespeichert, visualisiert und ausgewertet. Messwerte und Ereignisse der Isolationsüberwachung, Isolationsfehlersuche, Differenzstromüberwachung, Power Quality und Schalteinrichtungen werden automatisch gesammelt und gespeichert. Geräte anderer Hersteller werden mittels Modbus RTU/TCP integriert. POWERSCOUT unterstützt bei der Erstellung von Langzeitanalysen und Berichten. 
Installation und Betrieb der Software entfallen dank des Betriebs in einem deutschen Rechenzentrum seitens Bender. Auswertungen und Visualisierungen sind standortübergreifend verfügbar. 

Merkmale:
- Anzahl Kollektoren: 10
- Anzahl Nutzer: 40
- Alle Updates inklusive 
- Telefon Support inklusive 
- Automatische Datenaufzeichnung 
- Automatisches Speichern und Versenden von Berichten 
- Einbindung von Drittgeräten 
- Standortübergreifende Aufzeichnungen
- Virtuelle Messpunkte mit Formeleditor 
- Einrichtungsassistenten für Auswertungen und Berichte (Differenzströme, Neutralleiter, vagabundierende Ströme, Neutralleiter)
- Dashboardverwaltung 
- Baumansichten
- Benutzerverwaltung 
- Eine webbasierte Anwendung für alle Endgerätetypen 
- Betrieb in deutschem Rechenzentrum